**Dirección de Administración**

Unidad de Administración

Coordinación de Conservación y Servicios Generales

Coordinación Técnica de Servicios Generales

División de Transportes y Operación

**ANEXO 1 (A)**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS**

Los tipos y categorías de los vehículos terrestres requeridos para la presente contratación son los siguientes:

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTIDA 1** | |
| **SEDAN** | |
| No. de puertas | 4 (sin considerar la cajuela) |
| No. de cilindros | 3 o 4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Llanta de refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 5 |
| Potencia | 95 HP mínimo |
| Combustible | Gasolina |
| Rendimiento de combustible | 16.0 KM/L (Combinado) mínimo |
| Seguridad (mínima) | ABS, cinturones de seguridad, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. |
| Transmisión | Manual/Automatica |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Hidráulica, eléctrica o asistida |
| Accesorios | Gato, llave de birlos, triángulos de seguridad (2), extintor y cables de pasa corriente. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cm. de altura centrado en portezuelas delanteras. Logosimbolo águila materna de 9 cm, en la cajuela lado derecho. Número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en la cajuela lado izquierdo. | |

**ANEXO 1 (B)**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTIDA 2** | |
| **SUV 5** | |
| No. de puertas | 4 (sin considerar la cajuela) |
| No. de cilindros | 3 o 4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Llanta de refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 5 |
| Potencia | 135 HP mínimo |
| Combustible | Gasolina |
| Rendimiento de combustible | 15.5 KM/L (Combinado) mínimo |
| Seguridad (mínima) | ABS, cinturones de seguridad, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. |
| Transmisión | Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, eléctrica o electrónica |
| Accesorios | Gato, llave de birlos, triángulos de seguridad (2), extintor y cables de pasa corriente. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cm. de altura centrado en portezuelas delanteras. Logosimbolo águila materna de 9 cm, en la cajuela lado derecho. Número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en la cajuela lado izquierdo. | |

**ANEXO 1 (C)**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTIDA 3** | |
| **PICK UP 4X4 DOBLE CABINA** | |
| No. de puertas | 4 |
| No. de cilindros | 4 o 6 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Llanta de refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 5 |
| Potencia | 280 HP mínimo |
| Combustible | Gasolina |
| Rendimiento de combustible | 8.0 KM/L (Combinado) mínimo |
| Seguridad (mínima) | ABS, cinturones de seguridad, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. |
| Transmisión | Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, eléctrica o electrónica |
| Capacidad de carga | 690 kg. en adelante |
| Accesorios | Gato, llave de birlos, triángulos de seguridad (2), extintor y cables de pasa corriente. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cm. de altura centrado en portezuelas delanteras. y en la puerta trasera o cajuela lado derecho. Número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en la cajuela lado izquierdo. | |

**ANEXO 1 (D)**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTIDA 4** | |
| **CAMIONETA VAN DE CARGA** | |
| No. de puertas | 3 |
| No. de cilindros | 4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Llanta de refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 2 |
| Potencia | 140 HP mínimo |
| Combustible | Gasolina o diésel |
| Rendimiento de combustible | 9.0 KM/L (Combinado) mínimo |
| Seguridad (mínima) | ABS, cinturones de seguridad, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. |
| Transmisión | Manual |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, eléctrica o electrónica |
| Capacidad de carga | 1,250 kg en adelante |
| Accesorios | Gato, llave de birlos, triángulos de seguridad (2), extintor y cables de pasa corriente. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cm. de altura centrado en portezuelas delanteras. y en la puerta trasera o cajuela lado derecho. Número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en la cajuela lado izquierdo. | |

**ANEXO 1 (E)**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS VEHÍCULOS**

|  |  |
| --- | --- |
| **PARTIDA 5** | |
| **CAMIONETA VAN DE PASAJEROS** | |
| No. de puertas | 3 mínimo (sin considerar la cajuela) |
| No. de cilindros | 4 |
| Aire acondicionado | Sí |
| Llanta de refacción | Sí |
| Plazas o pasajeros | 14 |
| Potencia | 140 HP mínimo |
| Combustible | Gasolina o diésel |
| Rendimiento de combustible | 9.0 KM/L (Combinado) mínimo |
| Seguridad (mínima) | ABS, cinturones de seguridad, bolsas de aire frontales para conductor y pasajero. |
| Transmisión | Automática |
| Radio AM/FM | Sí |
| Espejos laterales | Derecho e Izquierdo |
| Dirección | Asistida: Hidráulica, eléctrica o electrónica |
| Accesorios | Gato, llave de birlos, triángulos de seguridad (2), extintor y cables de pasa corriente. |
| Rotulación: en color verde institucional pantone 561 u, logosimbolo águila materna de 30 cm. de altura centrado en portezuelas delanteras. y en la puerta trasera o cajuela lado derecho. Número económico tipo médium itálica 4 alfanuméricos de 6 cms. de altura uno en cada salpicadera delantera y otro en la cajuela lado izquierdo. | |